**Autobus Solaris new Urbino 18**

****

**SCHEDA TECNICA**

Costruttore Solaris Bus & Coach S.A.

Normativa antinquinamento Euro 6

Lunghezza 18.000 mm

Larghezza 2.550 mm

Numero di assi 3

Numero porte 3 a doppia anta

Posti a sedere 38

Posti in piedi 124

Postazione per carrozzella 2

Posizione posto guida sinistra

Climatizzazione Sì (posto guida + passeggeri)

Altezza pianale dal suolo 320 mm (integralmente ribassato)

Dispositivo “kneeling” riduce l’altezza del gradino di accesso a non più di 250 mm

Pedana per incarrozzamento disabili Sì (elettrica)

Numero botole a tetto 3

Posizione del motore posteriore

Potenza del motore 240 kW

Alimentazione gasolio

Cambio automatico VOITH DIWA 6 con 4 marce più la retromarcia

Impianto frenante dotato di ABS/ASR e EBS

Videosorveglianza interna n. 6 telecamere interne con registrazione delle immagini

Antincendio impianto automatico spegnimento incendi nel vano motore

Accessori interni impianto di diffusione contenuti multimediali